**SPECIFIKACIJA SAJAMSKIH KUĆICA**

**Količina: 5**

**Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 eura,**

**Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja ugovora.**

***Dimenzije kućica :***

* *Unutarnja širina: 260 do 290 cm,*
* *Unutarnja dubina: 220 do 250 cm,*
* *visina tjemena krova minimalno 250 cm,*
* *zabat krova isturen od plohe zida minimalno 35 cm,*
* *vrata minimalne širine 70 cm sa zasunom u koji se može umetnuti lokot,*
* *prednja strana ima otvor minimalne širine 250 cm i šankom u toj dužini,*
* *bočne strane imaju otvore minimalne širine 90 cm i šankom u toj dužini.*

***Ostale specifikacije:***

* *izoliran pod na okovanoj drvenoj ili čeličnoj konstrukciji,*
* *mogućnost slaganje kućica iz jednakih tipskih elemenata,*
* *vrijeme sastavljanja kućice do 2 sata,*
* *pojedini element kućice do najviše dopuštene težine od 100 kg, (izuzev podnice)*
* *krov izoliran s materijalom za hidroizolaciju,*
* *kapci za zatvaranje koji se slažu ili lako skidaju i zaključavaju zasunom,*
* *otvor ili priključak za dovod električne energije,*
* *završna boja kućice bajcano drvo (bukva, hrast),*
* *prvo slaganje kućice izvodi prodavatelj.*

Naručitelj će razmatrati isključivo ponude za nove odnosno nekorištene sajamske kućice.

Sve kućice koje nudi jedan gospodarski subjekt moraju biti identičnih dimenzija i ostalih tehničkih specifikacija.